做所有事情之前应该想清楚要做到什么效果

尤其多个坐标系时，想清楚绘图代表哪个坐标系

Figure(1)

Subplot(2,1,1)

Plot / plot3/plotyy

Axis([MIN MAX MIN MAX MIN MAX])

Xlabel ylabel

Hold on

Grid on

Stem3(X,Y,Z)

设定步长x=[1:0.1:100];

设定数量x=linspace(1,239,70); 100

X=logspace(1,100) 50